## PXBJ-287L型便携式离子

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名称及规格** | **数量** |
| 1 | PXBJ-287L型便携式离子计 | 1台 |
| 2 | PF-202-C型氟离子复合电极 | 1支 |
| 3 | T-818-Q型温度电极 | 1支 |
| 4 | 氟离子电极校准溶液（250ml）  | 1瓶 |
| 5 | 低浓度总离子强度调节缓冲液（250ml）  | 1瓶 |
| 6 | 常规浓度总离子强度调节缓冲液 II（250ml） | 1瓶 |
| 7 | HW-050200C01充电器5V 2A | 1个 |
| 8 | 电极挂架 | 2个 |
| 9 | MicroUSB连接线 | 1根 |
| 10 | OTG转接线（MicroUSB接头） | 1根 |
| 11 | 触屏笔（电容屏） | 1支 |
| 12 | 防护套（安装于主机） | 1个 |
| 13 | 腕带组装件（大） | 1根 |
| 14 | 便携式防护箱 | 1个 |
| 15 | 软件卡 | 1张 |
| 16 | 简易操作指南 | 1份 |
| 17 | 使用说明书 | 1本 |
| 18 | 产品合格证 | 1份 |