上海雷磁自动电位滴定仪ZDJ-4A装箱单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 | ZDJ－4A型自动电位滴定仪  E-201F型pH复合电极  232-01型参比电极  213-01型铂电极  216-01型银电极  217-01型参比电极  231-01型pH玻璃电极  T-818-B-6型温度电极  滴液管(SC5.462.013)  电极梗(SC8.100.225)  溶液杯(SC8.219.010)  溶液杯(SC8.463.001)  顶杆工具(SC8.227.122)  pH标准缓冲剂pH4、7、9  滴定管20ml(SC5.125.026)  搅拌珠  溶液杯装置(SC5.109.002)  塞1(SC8.322.087)  塞2(SC8.322.088)  塞3(SC8.322.089)  塞4(SC8.322.090)  塞5(SC8.322.091)  塞6(SC8.322.092)  输液管(塑料) Φ4×0.5  塑料贮液瓶(500ml)  保险丝Φ5×20(1A)  国际通用电源线  TP-16型串行打印机连线  RS-232通讯连线  产品使用说明书及应用示例  产品合格证  ZDJ-4A通讯软件 | 1台  1支  1支  1支  1支  1支  1支  1支  4根  1根  5只  5只  1套  1套  1套  3只  1只  1只  1只  1只  1只  1只  1只  3根  1只  2只  1根  1根  1根  各1本  1份  1盘 |