上海雷磁ZDJ-5B-G型自动滴定仪装箱单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1234567891011121314151617181920212223242526272829123456 | ZDJ－5B-G型自动滴定仪232-01参比电极213-01铂电极216-01银电极217-01参比电极231-01型pH玻璃电极T-818-B-6型温度电极滴液管及输液管(氟塑料)(SC5.462.023)溶液杯(SC8.219.010)溶液杯(SC8.463.001)顶杆工具(SC8.227.126)滴定管阀门装置10ml(SC5.461.044)搅拌珠（小）电极架装置(SC5.108.022)输液管(氟塑料) Φ3.2×0.5(进口)管接螺帽GS-14A,B(进口)塑料贮液瓶(500ml)遮光罩（SC8.308.061）保险丝Φ5×20(3A)国际通用电源线TP-16型串行打印机连线USB通讯连线RS232通讯线7.0带尾扣电阻笔（触摸笔）pH缓冲试剂（pH4.01/6.86/9.18）ZDJ-5B（电位）产品使用说明书及应用示例ZDJ-5B-G（光度）使用说明书产品合格证雷磁全自动滴定软件以下为用户可选配的部件外接辅助滴定装置滴定管阀门装置20ml(SC5.461.044)上搅拌器（5.203.002）GD5-520型光度电极G7D-570型光度电极GD-620型光度电极 | 1台1支1支1支1支1支1支1根3只3只1个1套3只1套1根各3只1只1个2只1根1根1根1根1支1套各1本1本1份1盘1台1套1个1支1支1支 |