上海雷磁ZDJ-5B-G型自动滴定仪装箱单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  1  2  3  4  5  6 | ZDJ－5B-G型自动滴定仪  232-01参比电极  213-01铂电极  216-01银电极  217-01参比电极  231-01型pH玻璃电极  T-818-B-6型温度电极  滴液管及输液管(氟塑料)(SC5.462.023)  溶液杯(SC8.219.010)  溶液杯(SC8.463.001)  顶杆工具(SC8.227.126)  滴定管阀门装置10ml(SC5.461.044)  搅拌珠（小）  电极架装置(SC5.108.022)  输液管(氟塑料) Φ3.2×0.5(进口)  管接螺帽GS-14A,B(进口)  塑料贮液瓶(500ml)  遮光罩（SC8.308.061）  保险丝Φ5×20(3A)  国际通用电源线  TP-16型串行打印机连线  USB通讯连线  RS232通讯线  7.0带尾扣电阻笔（触摸笔）  pH缓冲试剂（pH4.01/6.86/9.18）  ZDJ-5B（电位）产品使用说明书及应用示例  ZDJ-5B-G（光度）使用说明书  产品合格证  雷磁全自动滴定软件  以下为用户可选配的部件  外接辅助滴定装置  滴定管阀门装置20ml(SC5.461.044)  上搅拌器（5.203.002）  GD5-520型光度电极  G7D-570型光度电极  GD-620型光度电极 | 1台  1支  1支  1支  1支  1支  1支  1根  3只  3只  1个  1套  3只  1套  1根  各3只  1只  1个  2只  1根  1根  1根  1根  1支  1套  各1本  1本  1份  1盘  1台  1套  1个  1支  1支  1支 |