上海雷磁电位滴定仪ZDJ-5装箱单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38 | ZDJ-5容量滴定单元和电位测量单元  ZDJ-5型控制单元  E-201F型pH复合电极  232-01型参比电极  213-01型铂电极  216-01型银电极  217-01型参比电极  231-01型pH玻璃电极  T-818-B-6型温度电极  滴液管(SC5.462.013)  电极梗(SC8.100.225)  溶液杯(SC8.219.010)  溶液杯(SC8.463.001)  顶杆工具(SC5.227.004)  pH标准缓冲剂pH4、7、9  滴定管10ml(SC5.125.025)  滴定管20ml(SC5.125.026)  搅拌珠  溶液杯装置(SC5.109.002)  螺母2(SC8.940.191)  塞1(SC8.322.087)  塞2(SC8.322.088)  塞3(SC8.322.089)  塞4(SC8.322.090)  塞5(SC8.322.091)  塞6(SC8.322.092)  输液管(塑料) Φ4×0.5  塑料贮液瓶(500ml)  保险丝Φ5×20(2A)  触摸笔  国际通用电源线  控制单元－容量滴定单元专用连接线  控制单元－电位测量单元专用连接线  PC机-ZDJ-5型自动滴定仪专用连接线  TP-40型打印机专用连接线  使用说明书  产品合格证  ZDJ-5通讯软件 | 1台  1台  1支  1支  1支  1支  1支  1支  1支  4根  1根  5只  5只  1只  各5小包  1套  1套  3只  1套  5只  1只  1只  1只  1只  1只  1只  3根  1只  2只  1支  1根  1根  1根  1根  1根  1本  1份  1盘 |