上海雷磁ZDJ-5B-Y型自动滴定仪装箱单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29   1   2   3 | ZDJ－5B-Y型自动滴定仪  DJS-1C型电导电极(光亮)  232-01参比电极  213-01铂电极  216-01银电极  217-01参比电极  231-01型pH玻璃电极  T-818-B-6型温度电极  滴液管及输液管(氟塑料)(SC5.462.023)  溶液杯(SC8.219.010)  溶液杯(SC8.463.001)  顶杆工具(SC8.227.126)  滴定管阀门装置10ml(SC5.461.044)  搅拌珠（小）  电极架装置(SC5.108.022)  输液管(氟塑料) Φ3.2×0.5(进口)  管接螺帽GS-14A,B(进口)  塑料贮液瓶(500ml)  保险丝Φ5×20(3A)  国际通用电源线  TP-16型串行打印机连线  USB通讯连线  RS232通讯线  7.0带尾扣电阻笔（触摸笔）  pH缓冲试剂（pH4.01/6.86/9.18）  ZDJ-5B产品使用说明书及应用示例  ZDJ-5B-Y产品使用说明书  产品合格证  雷磁全自动滴定软件  以下为用户可选配的部件  辅助滴定装置  滴定管阀门装置20ml(SC5.461.044)  上搅拌器（5.203.002） | 1台  1支  1支  1支  1支  1支  1支  1支  1根  3只  3只  1个  1套  3只  1套  1根  各3只  1只  2只  1根  1根  1根  1根  1支  1套  各1本  1本  1份  1盘  1台  1套  1个 |